**Udsigten Margretheholmsvej - Reglement for opsætning af hegn på terrasserne**

Det er tilladt at opsætte hegn på terrasserne bag førstesals lejlighederne på ejendommen, såfremt følgende respekteres:

* Hegn må have en maksimal højde på 80 centimeter.
* Hegn skal opføres i træ (undtaget herfra er dog europapaller, og tilsvarende genbrugstømmer).
* Hegnet skal i farve svare til farven på skurene bag ejendommen.
* Hegnet skal flugte med altanens længde og dybde opføres i en ret vinkel herpå. En korrekt montering, skal således varetages for at sikre, at hegnet ikke hælder.
* Hegnet skal opføres således, at det fremstår transparent, det vil sige med luft imellem de enkelte planker.

Generelt henvises til at æstetiske hensyn varetages ved opførelsen af hegnet.

Eksempler på hegn, der lever op til ovenstående (der ses bort fra farvetone):

<https://www.silvan.dk/park-roemoe-hegn-m-espalier-180-cm-80-cm?id=5700-9527746>

<https://www.silvan.dk/aita-forhavehegn-180-cm?id=5700-9839517>

[https://www.bygma.dk/have/hegn/havehegn/plus-fyn-stakithegn-180x80cm(100p038584)/](https://www.bygma.dk/have/hegn/havehegn/plus-fyn-stakithegn-180x80cm%28100p038584%29/)